|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵提设备选型表 | | | | | |
| 型号 | P04-3806 | P06-3806 | P08-3806 | P08-3812 | P08-3612 |
| 标配管膜尺寸 | 4寸 | 6寸 | 8寸 | 8寸 | 8寸 |
| 组件长度m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 膜管直径mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| 单支膜面积m2 | 6.4 | 14.8 | 24.6 | 24.6 | 30.9 |
| 标配管膜数量 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 结构 | 串联 | 串联 | 串联 | 单列串联，两列并联 | 单列串联，两列并联 |
| 膜组尺寸（长×宽×高mm） | 4500×400×2000 | 4500×600×2500 | 4500×800×2900 | 4500×1200×2900 | 4500×1200×2900 |
| 产水量m3/D | 20 | 60 | 100 | 200 | 300 |
| 循环流量m3/h | 50 | 120 | 200 | 400 | 400 |
| 最大进口压力bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 设备材质 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 | 碳钢支架/UPVC管道 |
| PH | 1～10 | 1～10 | 1～10 | 1～10 | 1～10 |
| 温度℃ | 5～45 | 5～45 | 5～45 | 5～45 | 5～45 |
| 前置水箱容积m3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 进料泵流量m3/h | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 进料泵压力bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 清洗罐容积m3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 清洗泵流量m3/h | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 清洗泵压力bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 由于行业水质差异化较大，以上设计参数仅供参考，最终设计应满足工艺需求和设计规范 | | | | | |